**Werkblad 2B Een gracht: afmaken en uitvoeren van de bouwplaat**

Maak van bijgevoegde foto's een bouwplaat voor een afgeknotte piramide.

Denk daarbij aan geschikte plakrandjes: haal deze o.a. uit de delen van de foto die niet meedoen de trapezia voor zijvlakken van de afgeknotte piramide.

Denk ook aan plakrandjes om de afgeknotte piramide op een ondergrond te plakken

Zet daarna de het bouwwerk in elkaar

Uit de eerste foto haal je het trapezium voor het achtervlak van de afgeknotte piramide

Uit de tweede foto haal je het trapezium voor het voorvlak van de afgeknotte piramide

Hieronder:

De aan elkaar geplakte delen van de bouwplaat voor middenstuk, linker- en rechter- trapezium.



