**Handleiding camera CASIO EX-FH100 (3havo/vwo)**

**Een filmpje opnemen.**

1. Inschakelen van de camera.

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_0807 | Druk op de **“ON/OFF”** knopom de camera in te schakelen. |

1. Instellen op de filmmodus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zet de modusdraairegelaar op:  (Automatisch) **RODE VLAKJE** | IMG_0836 |
|  |  |  |
|  | Zet de filmmodus / filmtoets schakelaar (achterkant camera met rode stip) op: **normale opname, dus niet zoals in de afbeelding, want daar staat hij op HS.** | **G:\CIMG0830.JPG** |
|  |  |  |
|  | Druk op: **MENU** | IMG_0809 |
|  |  |  |
|  | Selecteer de indextab **“Kwaliteit”** door links of rechts op de controletoets (ring om set-knop) te drukken. | IMG_0809 |
|  | Selecteer de filmbeeldsnelheid van 120 (fps) en druk vervolgens op **SET** (instellen) |

1. film opnemen

|  |  |
| --- | --- |
|  | Start het filmen door op de **RODE FILMTOETS** te drukken.  Het aantal seconden film wordt in rood weergegeven op het schermpje.  Stop het filmen door weer op de **RODE FILMTOETS** te drukken. |

**De camera aansluiten op de computer.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Start je computer op. |  |
|  |  |  |
|  | Open het aansluitingen-deksel [USB/AV] aan de zijkant van de camera.  **VOORZICHTIG !!!**  **Het dekseltje zit binnenin verbonden aan een soort draadje van plastic.** | IMG_0811 |
|  |  |  |
|  | Steek de kleine aansluitstekker van de USB-kabel in de camera.  **LET OP !!!**  **Het merkteken op de aansluitstekker moet tegenover het merkteken op de camera aangesloten worden.** |  |
|  |  |  |
|  | Plaats de camera nu op de computerkar voor het beeldscherm  of op de tafel bij gebruik van de laptop. (Dit voorkomt vallen van de camera) | |
|  |  |  |
|  | Sluit de grote aansluitstekker aan op de computer in een USB-slot. | |
|  |  |  |
|  | Schakel de camera in met de **“ON/OFF”** knop .  (De computer ziet de camera nu als een externe harde schijf welke wordt geopend.) | |
|  |  |  |
|  | Selecteer de opnamen en bewaar deze in een map. | |

**Opname wissen.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schakel de camera in met de **“ON/OFF”** knop. |  |
|  |  |  |
|  | Druk op de **GROENE TOETS** (weergave).  (achterkant camera onderaan) | IMG_0809 |
|  |  |  |
|  | Druk vervolgens op het onderste pijltje van de controletoets (ring om set-knop).  Selecteer alles wissen, en druk daarna op **SET**, kies ja, en druk nog een keer op **SET**. | IMG_0809 |
|  |  |  |
|  | Schakel de camera uit met de **“ON/OFF”** knop. |  |